

齐商银行现金边柜采购项目报价单

项目名称：齐商银行智慧柜员机现金边柜设备采购项目
项目编号：QSYH-2026-XJ202607220001

	
	
部件名
	标配/选配
	性能/规格
	预算金额
（元）
	品牌、型号
	报价
（元）
	备注

	
	现金处理模块
	标配
	1.支持多面额钞票，6个币值（1元、5元、10元、20元、50元、100元）混合存款、取款、循环、清分；支持自动清点钞票功能；
2.钞箱容量：单个钞箱容量3400张；
4.可支持4个循环钞箱，1个只存钞箱，钞箱带锁；
5.可实现单钞箱支持两个币种（钞箱容量将下降）；
6.存款口最大容量：500张；
7.取款口最大容量：300张；
8.处理速度≥10张/秒；
9.支持入钞口、出钞口、通道有钞检测；支持叠钞功能；存款口在进行存款交易时可实现不间断连续放钞；
10.可实现钞票冠字号码识别功能；
11.具有电动出钞闸门；
12.维护方式：支持前维护和后维护；
13.支持强制入钞功能；具有黑名单自动拒收功能，可以接收从应用程序传送过来的黑名单冠字号并加载到硬件模块；
14.厂商免费提供验钞模块升级并按银行要求支持验钞模块远程升级；符合《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准（JR/T 0154—2017）及人民银行管理要求，并进入中国人民银行颁布的可采购名录；符合《不宜流通人民币纸币》金融行业标准（JR/T 0153—2017）等监管要求；
15.能够记录冠字号照片和文字，生成FSN文件；支持自动以图像和文本格式保存当前出钞、存款和回收的所有纸币的冠字号；
16.按照要求设置图像保存目录和向应用程序上送冠字号图像和文本信息等；能够记录冠字号照片和文字；如果钞票冠字号有两位不能识别，可用通配符“_”代替，超过两位不能识别需拒钞。
	60000.00
	
	
	

	
	保险柜
	标配
	1. 采用专用钢板,符合UL291 Level 1或CEN-L 标准,可防暴、防撬、防火。符合国家公安部门相关规范标准
2. 每个保险柜均安装机械锁和机械密码锁。密码可调，机械锁符合GA/T 73相关要求。单独配置，钥匙不通用.锁具通过UL GROUP 2M 及Vds Class A等级
3. 可兼容安装电子密码锁和动态密码锁安装设计
	
	
	
	

	
	安全认证
	标配
	1. 通过UL291认证、公安部认证、3C认证
2. 符合GA1280一2015和GA745-2017标准要求
3. 通过JR/T0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》测试并提供检测报告
	
	
	
	

	
	机柜
	标配
	1. 整机采用优质钢材制造，坚硬厚实
2. 防水、防锈、防腐、耐磨
3. 模块全部采用拖拉式道轨维护，内部布线整齐规范
4. 机柜外观：设计符合人体工学
5. 地脚可调节
6. 可提供大堂/穿墙两种形式的设备
	
	
	
	

	
	非现主柜衔接
	标配
	1. 具备USB口/串口等对外接口，能与银行现有非现主柜衔接，实现现金功能扩展
2. 可选配串口服务器，可解决非现金主柜接口不足的问题
	
	
	
	

	
	后台维护屏
	标配
	1.后维护时为标配
2.10.4寸后台维护触显屏
3.支持1024*768辨率
4.电容触摸显示屏;
5.显示色彩：16.7M;
6.触摸响应时间：＜15ms; 触摸精度：＜3.5mm;
7.触摸免校准：安装驱动后，不需校准触摸需灵敏，无漂移现象。
	
	
	
	

	
	扎把机
	标配
	1. 支持现金捆扎；
2. 适用范围：新旧版人民币0.1-100元面额和各种外币纸币；
3. 捆扎速度：≤2秒/把；
4. 捆扎张数：100张；
5. 技术特点：捆扎结实、平整，符合人行入库标准；
	
	
	
	

	
	SIU
	标配
	1. 每一个需要与客户交互的设备模块支持通过LED指示灯方式进行操作指引，灯光绿色柔和；
	
	
	
	

	其他
	标配
	设备免费维保时间≥3年（供应商可根据自身条件进行延长维保时间）
	
	
	
	

	供应商全称
	

	联系人及电话
	

	报价日期
	

	注：1.报价为供应商所能承受的一次性、最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括但不限于税费、交通费、安装费、运输费、设备维保费等因履行本项目产生的所有费用，并由成交供应商开具正式发票。
2.报价内容需列明：总价、联系人及联系方式等详细信息。
3.质保金约定：项目验收合格正式交付后，我单位将暂扣本次成交总价格的5%作为质量保证金。待整体质保期满，产品无质量问题、无售后纠纷，我单位将无息一次性返还质保金。若质保期内出现质量故障、售后不达标等问题，我单位有权从质保金中扣除相应费用，不足部分向贵单位追偿。
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